

长水发〔2022〕241号

重庆市长寿区水利局

关于废矿物油综合利用项目

水土保持方案的批复

重庆峰圣石化有限公司：

你单位报送的《废矿物油综合利用项目水土保持方案报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经审查，现批复如下：

一、《报告书》编制目的明确，所依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准、技术文件和技术资料基本正确，内容较全面，基本符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）和有关标准规定的水土流失防治标准及初设阶段深度要求。原则同意该项目水土保持方案。

二、水土流失预测时段、预测内容、预测方法及预测结果基本正确。

三、水土流失防治责任范围明确。其防治责任范围面积为7.15hm2，全部为永久占地。

四、水土流失防治原则和目标明确，水土保持分区基本合理。按照防治责任范围扰动特点、建设时序、水土流失影响等因素，本工程水土流失防治分区划分为一个防治分区，即主体工程建设区。水土保持措施结合主体工程施工进行了措施配置，同时提出的实施进度安排合理可行。

五、基本同意该工程水土保持防治总体方案，水土流失分区防治措施设计紧密结合主体工程的水土流失形式和特点。根据本工程水土流失预测、防治责任范围以及水土流失防治分区和防治内容，确定不同的防治措施及布局，并形成本方案的水土流失防治措施体系。原则同意分区方案，其主要水保措施为：

工程措施：雨水管网1886m，透水砖铺装434m2；

植物措施：景观绿化0.67hm2；

临时措施：车辆冲洗站1座，彩钢板拦挡255m，防雨布遮盖6000m2，编织袋拦挡365m，临时排水沟1130m，临时沉沙池3个。
六、项目投资概算编制依据基本正确，工程投资较合理，基本同意本水土保持方案投资概算。该项目水土保持方案概算总投资286.35万元，其中新增水土保持专项投资为31.88万元，主体工程设计中已列水土保持措施投资254.47万元。新增水土保持工程投资中，监测措施10.56万元，临时措施13.41万元，独立费用6.98万元，基本预备费0.93万元。本项目占用土地应缴纳水土保持补偿费100063.60元（已征，不重复征缴）。
七、本项目占地面积为71473.52m2，计征面积为71474m2，应征收水土保持补偿费100063.60元。但本工程位于原重庆长寿化工园区水土保持规划范围内，已按渝水保复〔2004〕12号文批复缴纳水土保持补偿费，故不再重复征收。
八、请你单位认真落实水土保持“三同时”制度要求，按照水土保持方案完善水土保持设施建设、加强建设过程中的管理、自行或委托中介机构开展水土保持监测工作，由主体工程监理单位做好水土保持监理工作，预防和避免水土流失的产生，并接受区水行政主管部门的监督；项目地点、规模如发生重大变化，应及时补充或修改水土保持方案报我局审批，水土保持措施如需作重大变更的也须报我局批准；项目投入使用前，依据经批复的水土保持方案及批复意见，自主开展水土保持设施验收，明确验收合格结论，向社会公开并向我局报备。

附件：水土保持方案特性表

                             重庆市长寿区水利局

                              2022年8月24日

附件

水土保持方案特性表

	项目名称
	废矿物油综合利用项目
	流域管理机构
	长江水利委员会

	涉及省市
	重庆市
	涉及县或个数
	长寿区

	项目规模
	本项目为新建建设类项目，属点型工程，建设用地面积71473.52m2，总建筑面积11114.06m2，建构筑物占地面积40259.26m2，容积率0.72，建筑系数50%，绿化面积6655.88m2，绿地率为9.31%。
	总投资

（万元）
	33000
	土建投资

（万元）
	10000

	动工时间
	2021年7月
	计划完工时间
	2023年3月
	设计水平年
	2023年

	工程占地（hm2）
	7.15
	永久占地

（hm2）
	7.15
	临时占地

（hm2）
	0

	土石方量（万m³）
	挖方
	填方
	借方
	余（弃）方

	
	4.09
	4.09
	/
	/

	重点防治区名称
	三峡库区国家级水土流失重点治理区、重庆市水土流失重点治理区

	地貌类型
	构造剥蚀丘陵斜坡及沟谷地貌
	水土保持区划
	西南紫色土区

	土壤侵蚀类型
	水力侵蚀
	土壤侵蚀强度[t/（km2.a）]
	3750

	防治责任范围面积（hm2）
	7.15
	容许土壤流失量[t/（km2.a）]
	500

	土壤流失预测总量（t）
	584.68
	新增水土流失量(t)
	106.32

	水土流失防治标准执行等级
	西南紫色土区建设类一级标准

	防治

目标
	水土流失治理度（%）
	97
	土壤流失控制比
	0.9

	
	渣土防护率（%）
	94
	表土保护率(%)
	/

	
	林草植被恢复率（%）
	97
	林草覆盖率(%)
	27

	防治

措施及工程量
	防治分区
	工程措施
	植物措施
	临时措施

	
	主体工程

建设区
	主体已列：雨水管网1886m；透水砖铺装434m2。
	主体已列：景观绿化0.67hm2。
	方案新增：车辆冲洗站1座；彩钢板拦挡255m，防雨布遮盖6000m2,编织袋拦挡365m，临时排水沟1130m；临时沉沙池3个。

	投资（万元）
	主体工程

建设区
	主体已列214.53
	主体已列39.94
	新增13.41

	水土保持总投资

（万元）
	286.35(主体已列254.47，新增31.88)
	独立费用

（万元）
	6.98

	监理费（万元）
	/
	监测费

（万元）
	10.56
	补偿费

（万元）
	10.006360

（已缴纳，不重复征缴）

	方案编制单位
	重庆市亦木环境治理中心
	建设单位
	重庆峰圣石化有限公司

	信用代码
	915001035567752156
	信用代码
	91500115MA5U5WN98R

	法定代表人
	栾鈞翔
	法定代表人
	段炼

	地址
	重庆市渝中区浮图关61号附5号3-3#
	地址
	重庆市长寿区晏家街道齐心大道

20号

	邮编
	400010
	邮编
	401220

	联系人及电话
	黄晓/15826040845
	联系人及电话
	黄晓军/18623160000

	传真
	/
	传真
	/

	电子信箱
	372668821@qq.com
	电子信箱
	/


抄送：重庆市亦木环境治理中心。
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