

长水发〔2022〕244号

重庆市长寿区水利局

关于长寿经开区低碳循环经济区配套建设工程

水土保持方案的批复

重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司：

你单位报送的《长寿经开区低碳循环经济区配套建设工程水土保持方案报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经审查，现批复如下：

一、《报告书》编制目的明确，所依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准、技术文件和技术资料基本正确，内容较全面，基本符合《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)和有关标准规定的水土流失防治标准及初设阶段深度要求。原则同意该项目水土保持方案。

二、水土流失预测时段、预测内容、预测方法及预测结果基本正确。

三、水土流失防治责任范围明确。其防治责任范围面积为40.02hm2，其中永久占地26.53hm2，临时占地13.49hm2。
四、水土流失防治原则和目标明确，水土保持分区基本合理。按照防治责任范围扰动特点、建设时序、水土流失影响等因素，本工程水土流失防治分区划分为两个防治分区，分别为道路工程防治区和表土堆放场防治区。水土保持措施结合主体工程施工进行了措施配置，同时提出的实施进度安排合理可行。

五、基本同意该工程水土保持防治总体方案，水土流失分区防治措施设计紧密结合主体工程的水土流失形式和特点。根据本工程水土流失预测、防治责任范围以及水土流失防治分区和防治内容，确定不同的防治措施及布局，并形成本方案的水土流失防治措施体系。原则同意各分区方案，其中主要水保措施为：

工程措施：截水沟6621.80m，排水沟4226m，边沟1197m，急流槽1783.20m，沉沙池36口，雨水排水管11700m，挂三维网植草护坡54384.23m2，格构植草护坡22971.34m2，挂网喷有机基材护坡64666.38m2，锚杆框架梁护坡面积18475.41m2、透水砖21488.90m2、剥离表土量4.08万m3、整地2.58hm2；
植物措施：喷播植草面积66586.42m2，种植乔木1531株，撒播草籽51600m2；
临时措施：车辆冲洗池3座，临时拦挡5835m，临时排水沟1757m，临时沉沙池19口，防雨布5000m2。

项目投资概算编制依据基本正确，工程投资较合理，基本同意本水土保持方案投资概算。该项目水土保持方案概算总投资4836.79万元，其中新增水土保持投资为272.58万元，主体工程设计中已列水土保持措施投资4564.21万元。新增水土保持投资中，工程措施3.19万元，植物措施4.63万元，监测措施40.81万元，临时措施156.88万元，独立费用19.39万元，基本预备费6.75万元，水土保持补偿费409287.20元。
本项目征占地面积400187.27m2，计征面积为400188m2，其中107840m2位于原重庆长寿化工园区水土保持规划范围内，已按渝水保复〔2004〕12号文批复缴纳水土保持补偿费，该部分占地的水土保持补偿费不重复计列，故本项目实际计征面积292348m2，应征收水土保持补偿费409287.20元。请你单位接本批复后20个工作日内完成缴纳。
请你单位认真落实水土保持“三同时”制度要求，按照水土保持方案完善水土保持设施建设、加强建设过程中的管理、自行或委托中介机构开展水土保持监测工作，委托具有水土保持施工监理专业资质的单位做好水土保持监理工作，预防和避免水土流失的产生，并接受区水行政主管部门的监督；项目地点、规模如发生重大变化，应及时补充或修改水土保持方案报我局审批，水土保持措施如需作重大变更的也须报我局批准；项目投入使用前，依据经批复的水土保持方案及批复意见，自主开展水土保持设施验收，明确验收合格结论，向社会公开并向我局报备。
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附件

                水土保持方案特性表

	项目名称
	长寿经开区低碳循环经济区配套建设工程
	流域管理机构
	长江水利委员会

	涉及省区
	重庆
	涉及地市或个数
	/
	涉及区/县
	长寿区

	项目规模
	城市主干道及次干道5.152km，G319保通1.332km
	总投资

(万元)
	63684.16
	土建投资

(万元)
	44398.6

	动工时间
	2022年9月
	完工时间
	2023年8月
	设计水平年
	2024年

	工程占地（hm2）
	40.02
	永久占地（hm2）
	26.53
	临时占地（hm2）
	13.49

	土石方量（万m3）
	挖方
	填方
	借方
	余方

	
	272.69
	92.54
	0.00
	180.15

	重点防治区名称
	三峡库区国家级水土流失重点治理区、重庆市水土流失重点治理区

	地貌类型
	丘陵地貌
	水土保持区划
	西南紫色土区

	土壤侵蚀类型
	水力侵蚀
	土壤侵蚀强度
	轻度侵蚀

	防治责任范围（hm2）
	40.02
	容许土壤流失量［t/(km2.a)］
	500

	建设期土壤流失预测总量
	4429t
	新增水土流失量
	2961t

	水土流失防治

标准执行等级
	西南紫色土区建设类一级标准

	防治指标　
	水土流失治理度
	97%
	土壤流失控制比
	1.0

	
	渣土防护率
	92%
	表土保护率
	92%

	
	林草植被恢复率
	97%
	林草覆盖率
	27%

	防治措施
	防治分区
	工程措施
	植物措施
	临时措施

	
	道路工程防治区
	已列：截水沟6621.80m、排水沟4226m、边沟1197m、急流槽1783.20m、沉沙池36口、雨水排水管11700m、挂三维网植草护坡54384.23m2、格构植草护坡22971.34m2、挂网喷有机基材护坡64666.38m2、锚杆框架梁护坡面积18475.41m2、透水砖21488.90m2、剥离表土量4.08万m3；
	已列：喷播植草面积66586.42m2，种植乔木1531株；
	新增：车辆冲洗池3座、临时拦挡4150m、临时沉沙池14口、防雨布3000m2；

	
	表土堆放场防治区
	新增：整地2.58hm2；
	新增：撒播草籽51600m2；
	新增：临时拦挡1685m、临时排水沟1757m、临时沉沙池5口、防雨布2000m2。

	
	投资（万元）
	4361.67（新增3.19）
	210.36（新增4.63）
	156.88（新增156.88）

	水土保持总投资（万元）
	4836.79（新增272.58）
	独立费用（万元）
	19.39

	监理费（万元）
	6.28
	监测费（万元）
	40.81
	补偿费

（元）
	409287.20

	方案编制单位
	重庆皇泰科技有限公司
	建设单位
	重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司

	法定代表人及电话
	李嘉
	法定代表人及电话
	杨福仁

	地址
	渝北区松石支路468号天一东苑14栋
	地址
	重庆市长寿区晏家街道办事处齐心大道F幢

	邮政编码
	401147
	邮政编码
	401221

	联系人及电话
	付雪平/13527583227
	联系人及电话
	张文斌/15902335651 

	电子邮箱
	289100471@qq.com
	电子邮箱
	/


抄送：重庆皇泰科技有限公司。
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